Ademhalingsbescherming 3M

1. Welke stof moet worden tegengehouden? Afmetingen van het stof is minder van belang,1,5 nanometer (1000 van een micron, micron is 1000 van een mm) gaat er niet door , wat is wel van belang nl. is deze stof gevaarlijk en/of kankerverwekkend. Hoe gevaarlijker de stof, hoe eerder een P3 gebruiken.

2. Wat ga je ermee doen (spuiten, verven, schuren, slijpen,…)

3. Waar ga je dit doen (binnen, buiten,…)

4. Wat is de concentratie, stijgt dit dan stijgt de hoeveelheid die er door kan. 

- Alle maskers bestaan uit polipropyleen vezels.
- Houdbaarheidsdatum, fabricatiedatum (op karton) + 5 jaar.

- Sproeistof is een mengeling van poeder en water, dit kun je tegenhouden met een stoffilter


- Wegwerpmaskers, 3 soorten:

 P1, minst effectief 80%, gele elastiek

 P2, 92%, blauwe elastiek

 P3, 98-99%, rode elastiek

 P1, ongevaarlijk stof, om gewoon geen zwart stof in je neus te hebben

 P2, insecticiden spuiten in open veld

 P3, insecticiden spuiten in gesloten ruimtes

 P3 is een grotere filter, meer materiaal, meer lucht binnenzuigen

8300-generatie stofmaskers zijn zacht binnenin en hard van buiten.
Cupmaskers voor hardere industrie, in bijv. bouw.

Vouwmaskers voor zachtere industrie, deze passen iedereen, in bijv. farmaceutica.
Meestal 1 maat, soms 2 maten

Hoe opzetten? 1 elastiek bovenaan (op kruin), 1 elastiek onderaan (in hals), er is plaats bovenaan voor het dragen van een bril. Dus masker niet te hoog zetten, neusbeugel iets lager op de neus.
Uitademingventiel, deze is enkel bovenaan vastgemaakt waardoor gans het ventiel opengaat bij uitademing.
Een vochtige omgeving zal het masker sneller verzadigen. 

NR = Non reusable, na het einde van de dag weggooien.
R = Re-usable met afdichtingring in rubber, inert materiaal (=neutraal voor huid), kan gereinigd worden met een doekje met alcohol.
D = Dollemiet test = kan weel stof vangen, kan veel belasting aan, aan deze test voldoen alle 3M maskers.
Bij twijfel, MSDS, Material Safety Data Sheet doorsturen van het product.

Desinfecteermiddelen (in bijv. serres), met perslucht werken = gassen in besloten ruimtes.

Gassen in openlucht, actieve koolfilter, gevoelig aan waterdamp.

Blauwe filter + witte filter

Stoffilter + actiefkoolfilter + uitademingventiel
                 = gasfilter
Altijd de juiste filter nemen, anders komt het er door. 

Filters aan de zijkant voor meer comfort. Door de 2 filters komt het zwaartepunt meer naar het gezicht toe. Groter filteroppervlak. Combineerbaar met bril. Bij 1 filter (concurrentie), trekt het masker van het gezicht weg, hierdoor moet je het mmeer aantrekken om voldoende af te sluiten, minder goed zicht.

Gasfilter gooi je weg als je iets ruikt of smaakt.
Stoffilter gooi je weg, als je geen adem meer hebt.

Voordeel van wegwerp-gasfilter, geen onderhoud nodig. Bij ongevallen kan de rechter niet vragen: “Toon mij de onderhoudsfiche”.

K – groen – ammoniak

A – bruin - organisch (solventen)

P – wit – stof

B – grijs – anorganisch (tolueen, benzeen,...)

E – geel – zuur & gas

Hoe meer kleuren op de filter hoe minder lang deze meegaat voor 1 stof.

De rubbermaskers zijn verkrijgbaar in 3 maten (S / M / L). In 90% van de gevallen M. 

4000-serie met vaste filters.

7500-serie met vervangbare filters. Door de bajonetsluiting zit de filter altijd vast.

Als de stoffen (zuren, ammoniak) ook de ogen kunnen aantasten, dan beter een volgelaatsmasker dragen).

Gasfilter: actief koolfilter, gas is in een gevaarlijke concentratie aanwezig.

Geurfilter: gas is in een concentratie aanwezig die ongevaarlijk is, dun laagje actief koolfilter aanwezig (bijv. bij het ruimen van kadavers) op de stoffilter, maakt het werk plezanter omdat er geen geurhinder is.

R bij code = re-usabel.

Asbest : stof, lange vezel met weerhaakje, blijft in de longen en verankerkt na verschillende jaren, sowieso P3 bij het vervoeren. Bij het verwijderen en slijpen: 6035 filter P3 of 6038 filter P3 + actief koolfilter voor bijkomende geuren.

ABE1 -> algemeen (geen amoniak), de 1 achteraan staat voor klein volume aktiefkoolfilter, 2 achteraan zou staan voor groot volume aktiefkoolfilter (langer gebruik, iets zwaarder).

ABEK1 -> algemeen

P2 & P3 filter voorzetten met deksel 501

Verf : druppels -> stoffilter

         oplosmiddelen -> gasfilter

Alles dat in water oplosbaar is, stoffilter gebruiken. Vernevelen = druppels. Bij geurtje, een filter met aktiefkool nemen.

FFP = Filtering Face Piece

Eikenprocessierups = 3M S-433 (op schouders) of S-855E (flap vooraan & achteraan). Dustmaster Motorunit (alleen stoffilter) met hoge efficientie-filter (p3 filter vervangbaar). Jupiter (stof+gasfilter).

Slijpen in beton, kwartz komt vrij (kankerverwekkend), P3 gebruiken.

ABEP3 -> voor branden van touwen.

6035 & 6038 stoffilters hebben een dubbele filtering. ten eerste wanneer het stof de bocht moet maken om de filter in te gaan en dan de filter zelf. 
Halfgelaatsmaskers zijn comfortabeler en economischer (kan jaren meegaan) tov stofmaskers. 
Door de dichtingstest te doen, kun je nagaan of het masker voldoende afsluit. je houdt je handen op de openingen (waar de filters normaal komen) en als je inademt mag geen lucht binnen komen. 


Overalls:

· 4530, ademend, niet afspoelen

· 4540, enkel rug ademend, worden maar een klein beetje nat

· 4560, niet-ademend, volledig dicht


